Input B A max(A,B) min(A,B) Output H L